해빙기 가스시설 안전관리

◇ 해빙기(解氷期) 가스사고 원인

ㅇ  결빙(結氷), 해토(解土)에 따른 지반 침하로 인한 가스시설의 변형, 부식

ㅇ  가스시설에 인접한 담장, 축대 등 붕괴

ㅇ  동절기(冬節期) 관리소홀로 연결 접속부 손상 및 가스누설

◇ 해빙기(解氷期) 가스시설 안전 점검 사항

ㅇ 가스계량기가 똑바로 설치되어 있으며 가스가 새는 곳과 주위에 화기는 없습니까?

ㅇ 배관이나 호스가 손상된 곳은 없으며 호스의 연결부에 비눗물 도포 결과 누설된       곳은 없습니까?

ㅇ 중간밸브는 견고하게 고정되어 있으며 작동은 잘 됩니까?

ㅇ 보일러실 배기통은 막히지 않고 잘 연결되어 있으며 급기구나 환기구는 막히지        않았습니까?

◇ 가스 누설 시 응급조치요령

ㅇ 점화콕크와 중간밸브를 잠그고

ㅇ 창이나 출입문등을 열어 환기를 시킨후

ㅇ LPG는 용기 밸브, 도시가스는 메인 밸브를 잠그며

ㅇ 가스를 공급한 LPG판매업소나 도시가스회사(또는 해당지역 지역관리소)에 연락

♤우리 모두 가스안전점검을 실시하여 우리집 가스안전은 스스로 확인하는 습관을 가집시다.